**1号教学楼、B03餐饮中心室外电缆铺设询价单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单价（元/米） | 数量（米） | 合计（元） |
| YJV22-4×95+1×50m㎡ |  | 92 |  |
| YJV22-4×120+1×70m㎡ |  | 707 |  |
| YJV22-4×240+1×120m㎡ |  | 282 |  |
| YJV22-5×10m㎡ |  | 564 |  |
| 过路顶管（φ160） |  | 45 |  |
| 挖沟、回填 |  | 800 |  |
| 备注 | 以上所报单价含税（普票） |

一、辅设电缆施工内容：

明挖，放线，进户，填沙，盖砖，顶管，回填。

二、施工要求：

1.明挖沟：深80cm，宽60cm； 2.沟里铺沙厚5cm；

3.放线两端作标识； 4.线上铺沙厚5cm，盖砖；

5.过路作顶管，160PVC管长度45米；

6.管沟回填完成后要栽埋电缆桩；

7.最终结算按照实际量进行核算。

三、所报价格需提供一份公司营业执照复印件、开户账号复印件。 报送时间与联系方式： 请将报价单于2022年5月9日12:00前密封送至西安高新科技职业学院泾河校区项目部，或邮寄至：西咸新区泾河新城先锋大街西安高新科技职业学院泾河校区，收标联系人：朱萌老师18191079221,技术咨询：高金海（18992860925），赵杰（18628586678）

西安高新科技职业学院

招标组

 2022年5月5日