**B-15办公楼**

**地基静载检测报价单**

**一、工程概况**

B-15办公楼建筑面积19132.49㎡。地下1层建筑面积5960.48㎡，地上6层钢筋混凝土框架结构。

基坑开挖深度-6.62m，,其上换填2.000m厚级配碎石垫层，压实系数不小于0.97宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑，应级配良好，不含植物残体、垃圾等杂质。配比要求为 砂:石的重量比为5:5，砂料均为中粗砂,石料最大粒径不大于50mm。石料其中5-20mm碎石约占40%，20-50mm卵石约占60%。处理后的碎石垫层地基承载力特征值不得小于220kPa。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 | 试验内容 | 工程量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| B-15办公楼 | 静载试验 | 按照图纸 |  |  | 详见施工图 |
| 以上合计： 元（大写： 元整） | | | | | |

**二、报价单**

**三、要求：**

1、所报单价：应包含税费、人工机械费用、安全施工文明费、环保措施费等。

2、所报价格需提供公司营业执照、检验检测机构资质认定书、建设工程质量检测机构资质证书、开户许可证、增值税一般纳税人资格登记表各一份复印件。

3、施工工期：2025年11月10日～11月15日，具体以建设单位通知为准。

检测抽取比例依据：

灰土垫层做浅层平板载荷试验,根据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）规范规定，工作量是按每300m2不少于1点，超过3000m2部分每500m2不少于1点，且每单体工程不应少于3点”的规定计算所得，以检测地基的承载力特征值是否满足设计要求。

请将报价单于2025年11月5日12:00前密封送至西安高新科技职业学院泾河校区项目部，或邮寄至：西安高新科技职业学院泾河校区行政楼328室。

联系人：李老师13468655574,现场咨询：祁老师13092949398。

西安高新科技职业学院

建设办

2025年10月29日