**1#教学楼、B-03餐饮中心屋面发泡混凝土找坡保温层工程**

**市场公开比价通知**

**我院因建设需要，在建1#教学楼、B-03餐饮中心屋面找坡保温工程需寻找合适施工方，请有意向参与的企业按照以下要求报价：**

**一：工程概况**

1、工程名称：西安高新科技职业学院1#教学楼、**B-03餐饮中心**屋面发泡混凝土找坡保温层工程。

2、工程地点：西咸新区泾河新城先锋大街东七路16号西安高新科技职业学院。

3、承包范围：发泡混凝土包工、包料、包辅材、包机械、包安全、包质量、包竣工资料、包检测（提供强度试验报告，费用乙方承担）、包做试块、包验收。

4、技术要求：屋面发泡混凝土找坡保温施工，干密度（容重）≤400kg/m³，导热系数≤0.1W/（m·K），抗压强度≥0.5MPa。

5、具体做法：最薄处厚度为10cm,按2%找坡，平均厚度不得小于20cm。

6、材料要求：水泥品牌为三种的其中一种：冀东水泥、海螺水泥、陕西声威水泥生产的“P.C32.5R散装水泥”，发泡剂选用符合国家及行业标准的正规厂家生产的发泡剂。

**二、报价要求：**

单价为综合报价，包括：竣工资料费、材料费（发泡剂、水泥等和发泡混凝土所需要的所有辅材耗材）、设备费用、施工费（原材料进场至招标方验收通过前的所有费用）、人工费（含搅拌、运输、找平等）、运输费（含原材料及成品材料）、装车费、卸车费、保险费、税金、利润、检查试验费以及国家规定的其他费用等为履行本合同义务所需的一切费用及承担的风险。

**三、报价单：**

**我单位本工程综合单价报价： 元/m³。**

**四、报送要求及联系人：**

报价单于2021年9月6日中午12:00前密封送至西安高新科技职业学院泾河校区新建办。

投标联系人：朱老师（18191079221）、刘老师（18629632190）

技术联系人：边工（13572917353）、蒋工（13891985685）

西安高新科技职业学院

新 建 办

2021.9.1